Avser fordon: XXXXXXXXXX

**Underlag för godkännande av bussfordon 2016**

**CB1L**



**Huvudavtal:** XXXX   
**Trafikföretag:** XXXX   
**Trafikområde:** XXXX  
**Datum:** XXXX-XX-XX

1. Fordonsuppgifter

Fordonets fabrikat: XXXXXX  Årsmodell: XXXX  Euroklass: XXXXX   
 Modellbeteckning: XXXXXX  Drivmedel: XXXXX

2. Baskrav CB1L

Trafikgrupp City  Dörröppningar D+D+D   
 Fordonstyp Boggibuss  Hjulaxlar A+AA   
 Fordonsklass 1  Antal sittplatser: XX st  
 Fordonschassi Låggolv  Antal ståplatser: XX st

3a. Kravuppfyllnad som framgår av inre layout, se 3c

Andel låggolv: XX%  Placering av stopknappar  
 Inre dörrmått rullstolsingång  Placering stopelement samt visningsriktning  
 Placering av rullstolsplats  Placering hållplatsskyltar samt visningsriktning  
 Mått rullstolsplats 1300x750mm -----------------------------------------------------------------  
 Placering av påkallaknapp vid rullstolsplats  Fasta enkla och dubbla säten utritade  
-------------------------------------------------------------------------  Fällbara säten/klaffsäten utritade  
 Placering av 3st barnvagnsplatser  Stolsavstånd minst 680mm  
 Mått per barnvagnsplats 600x750mm  Placering av skiljeväggar  
 Placering av påkallaknapp säten bakom barnvagnspl  Avstånd skiljevägg-sittplats minst 300mm  
-------------------------------------------------------------------------  Ståhöjd i mittgång minst 1900mm  
 Placering av 4st reserverade sittplatser på låggolvet  Säteshöjd över golv 450-500mm  
 Avstånd minst 780mm vid reserverade sittplatser  Gångbredd framdörr-avstigningsdörr 600mm  
 Avstånd minst 1500mm vid reserverade sittplatser motsitt   
 Placering av påkallaknapp vid reserverade sittplatser

3b. Kravuppfyllnad som framgår av yttre layout, se 3d-3f

Placering av linje/destinationsskylt höger   
 Placering av yttre påkallaknapp rullstolsingång   
 Placering av yttre dörröppningsknappar bakdörrar  
 Placering av yttre högtalare  
 Placering av flagghållare höger   
---------------------------------------------------------------------------   
 Placering av linjeskylt vänster   
 Placering av linje/destinationsskylt front  
 Placering av linjeskylt bak  
 Placering av flagghållare vänster

3c. Fordonsritning – Inre layout



3d. Fordonsritning – Yttre layout höger



3e. Fordonsritning – Yttre layout vänster



3f. Fordonsritning – Yttre layout front och bak

 

4a. Teknisk specifikation – Säkerhetskrav

Trepunktsbälte förarplats  Brandsläckare  
 Förarbälte möjligt att justera i höjdled  Förbandslåda  
 Kameraöverv. passagerare  Aut släckningssystem motorrum  
 Kameraöverv. 3:e, 4:e dörr, skärm vid förarplats  Dörrbromskrav  
 Plats för kameraöverv. av föraren  Vinterdäck  
 Möjlighet för föraren att övervaka inre utrymmet  Varningsreflexer backspeglar  
 Övervakningsmöjlighet av yttre yta framför framdörr  Backkamera   
------------------------------------------------------------------------------   
 Alkolås  
 Överfallslarm förarplats  
 Kommunikation på förarplats med handsfree lösning

4b. Teknisk specifikation – Tillgänglighet

Rullstolsramp  Utvändig högtalare vid ingångsdörr  
 Nigningsfunktion  Möjlighet till manuella utrop från förarplats  
 Bakåtvänd rullstolsplats ryggplatta  System för hållplatsutrop med god hörbarhet  
 Bakåtvänd rullstolsplats vältskydd ------------------------------------------------------------------------  
 Bakåtvänd rullstolsplats hjulstopp  Röda stoppknappar med vit text och gula knapphus  
-----------------------------------------------------------  Stoppsystem med audiell och visuell funktion  
 Kontrastmarkering signalgult trappsteg  Blåa påkallaknappar med vit text och gula knapphus  
 Kontrastmarkering signalgult podester  Påkallasystem med avvikande signal för förare & resenär  
 Kontrastmarkering ledstänger -------------------------------------------------------------------------   
 Kontrastmarkering handtag  Armstöd mot mittgång vid reserverade sittplatser

4c. Teknisk specifikation – Komfort

80mm tjocklek sittdyna fasta säten   
 God sikt genom fönster, ej tonade rutor   
 Värme/friskluftsanordning   
 Luftkonditionering (AC)

4d. Teknisk specifikation – Övrigt

Ljusa innerväggar ej tygbeklädda   
 Ljust innertak ej dominerande av tygbeklädnad   
 Ljust halksäkert golv   
 Blått stolstyg utan logotyper   
 Tidtabellshållare med minst 6st A6 fack   
 Tidningslåda  
 Papperskorg vid varje dörröppning   
 Flagghållare höger och vänster takfront  
 Förarmicrofon  
 Fönsterskylthållare 4 st

5. Tekniklåda och antennskiss

 

6. Stolstyp för fasta säten



7. Eventuella noteringar

XXX

8. Godkännande och signering

**Fordonet Godkänt:**

Sign/datum trafikföretaget: Sign/datum Västtrafik: Sign/datum Västtrafik:  
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX