
Avser fordon: XXXXXXXXXX

**Underlag för godkännande av bussfordon 2019**

**CMAL**



**Huvudavtal:** XXXX   
**Trafikföretag:** XXXX   
**Trafikområde:** XXXX  
**Datum:** XXXX-XX-XX

1. Fordonsuppgifter

Fordonets fabrikat: XXXXXX  Årsmodell: XXXX  Euroklass: XXXXX   
 Modellbeteckning: XXXXXX  Drivmedel: XXXXX

2. Baskrav CMAL

Trafikgrupp City  Dörröppningar D  
 Fordonstyp Minibuss  Hjulaxlar A+A   
 Fordonsklass A  Fordonschassi Låggolv

3. Kapacitet

Antal sittplatser: XX st  
 Antal ståplatser: XX st

4. Inre layout

Dörrmått rullstolsingång  Placering av stoppknappar  Samtliga säten utritade  
 Placering av påkallaknapp vid rullstolsplats  Placering stopelement samt visningsriktning  Fällbara säten/klaffsäten utritade  
 Mått rullstolsplats  Placering hållplatsskyltar samt visningsriktning  Stolsavstånd minst 680mm  
 4st reserverade sittplatser på låggolvet  Placering av skiljeväggar  2st barnvagnsplatser   
 Stolsavstånd vid reserverade sittplatser  Avstånd skiljevägg-sittplats minst 300mm  
 Påkallaknapp vid reserverade sittplatser



5. Yttre layout höger

Placering av linjeskylt höger  Placering av yttre högtalare   
 Placering av yttre påkallaknapp rullstolsingång  Placering av flagghållare höger   
 Placering av yttre dörröppningsknapp



6. Yttre layout vänster

Placering av linjeskylt vänster   
 Placering av flagghållare vänster



7. Yttre layout front och bak

Placering av linje/destinationsskylt front  Placering av linjeskylt bak  
  Placering av extra backljus

8. Säkerhetskrav

Trepunktsbälte förarplats  Brandsläckare   
 Alkolås  Förbandslåda   
 Backkamera  Automatiskt släckningssystem i motorrum

9. Tillgänglighetskrav

Rullstolsramp  Kontrastmarkering signalgult trappsteg och steg   
 Nigningsfunktion  Kontrastmarkering signalgult podester   
 Bakåtvänd rullstolsplats ryggplatta   
 Bakåtvänd rullstolsplats vältskydd  Kontrastmarkering ledstänger   
 Bakåtvänd rullstolsplats hjulstopp  Kontrastmarkering handtag

10. Stannarsignalsystem

Påkallasystem med 3-tonsignal för förare & resenär  Stoppsystem med audiell och visuell funktion  
 Blåa påkallaknappar med vit text och gula knapphus  Röda stoppknappar med vit text och gula knapphus

11. Passagerarsäten

80mm tjocklek sittdyna  Säteshöjd över golv 450-500mm  
 Armstöd mot mittgång  Ladduttag vid sittplatser  
 Blått stolstyg utan logotyper

12. Marknadsföring och reklam

Flagghållare höger och vänster takfront  4st Fönsterskylthållare  
 Tidtabellshållare med minst 6st A6 fack  Tidningslåda

13. Övrigt

Ljusa innerväggar ej tygbeklädda   
 Ljust innertak ej dominerat av tygbeklädnad  Papperskorg vid varje dörröppning  
 Ljust halksäkert golv  God sikt genom fönster, ej tonade rutor

Ståhöjd mittgång minst 1900mm  Värme/friskluftsanordning  
 KRS Kundräkningssystem  Luftkonditionering (AC)

Möjlighet till manuella utrop från förarplats  
 Utvändig högtalare vid ingångsdörr

14. Tekniklåda och antennskiss

15. Stolstyp för fasta säten



16. Eventuella noteringar

XXX

17. Godkännande och signering

**Fordonet Godkänt:**

Sign/datum trafikföretaget: Sign/datum Västtrafik: Sign/datum Västtrafik:  
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX