Avser fordon: XXXXXXXXXX

**Underlag för godkännande av bussfordon 2019**

**CMAL**



**Huvudavtal:** XXXX
**Trafikföretag:** XXXX
**Trafikområde:** XXXX
**Datum:** XXXX-XX-XX

1. Fordonsuppgifter

[ ]  Fordonets fabrikat: XXXXXX [ ]  Årsmodell: XXXX [ ]  Euroklass: XXXXX
[ ]  Modellbeteckning: XXXXXX [ ]  Drivmedel: XXXXX

2. Baskrav CMAL

[ ]  Trafikgrupp City [ ]  Dörröppningar D
[ ]  Fordonstyp Minibuss [ ]  Hjulaxlar A+A
[ ]  Fordonsklass A [ ]  Fordonschassi Låggolv

3. Kapacitet

[ ]  Antal sittplatser: XX st
[ ]  Antal ståplatser: XX st

4. Inre layout

[ ]  Dörrmått rullstolsingång [ ]  Placering av stoppknappar [ ]  Samtliga säten utritade
[ ]  Placering av påkallaknapp vid rullstolsplats [ ]  Placering stopelement samt visningsriktning [ ]  Fällbara säten/klaffsäten utritade
[ ]  Mått rullstolsplats [ ]  Placering hållplatsskyltar samt visningsriktning [ ]  Stolsavstånd minst 680mm
[ ]  4st reserverade sittplatser på låggolvet [ ]  Placering av skiljeväggar [ ]  2st barnvagnsplatser
[ ]  Stolsavstånd vid reserverade sittplatser [ ]  Avstånd skiljevägg-sittplats minst 300mm
[ ]  Påkallaknapp vid reserverade sittplatser



5. Yttre layout höger

[ ]  Placering av linjeskylt höger [ ]  Placering av yttre högtalare
[ ]  Placering av yttre påkallaknapp rullstolsingång [ ]  Placering av flagghållare höger
[ ]  Placering av yttre dörröppningsknapp



6. Yttre layout vänster

[ ]  Placering av linjeskylt vänster
[ ]  Placering av flagghållare vänster



7. Yttre layout front och bak

[ ]  Placering av linje/destinationsskylt front [ ]  Placering av linjeskylt bak
 [ ]  Placering av extra backljus

 

8. Säkerhetskrav

[ ]  Trepunktsbälte förarplats [ ]  Brandsläckare
[ ]  Alkolås [ ]  Förbandslåda
[ ]  Backkamera [ ]  Automatiskt släckningssystem i motorrum

9. Tillgänglighetskrav

[ ]  Rullstolsramp [ ]  Kontrastmarkering signalgult trappsteg och steg
[ ]  Nigningsfunktion [ ]  Kontrastmarkering signalgult podester
[ ]  Bakåtvänd rullstolsplats ryggplatta
[ ]  Bakåtvänd rullstolsplats vältskydd [ ]  Kontrastmarkering ledstänger
[ ]  Bakåtvänd rullstolsplats hjulstopp [ ]  Kontrastmarkering handtag

10. Stannarsignalsystem

[ ]  Påkallasystem med 3-tonsignal för förare & resenär [ ]  Stoppsystem med audiell och visuell funktion
[ ]  Blåa påkallaknappar med vit text och gula knapphus [ ]  Röda stoppknappar med vit text och gula knapphus

11. Passagerarsäten

[ ]  80mm tjocklek sittdyna [ ]  Säteshöjd över golv 450-500mm
[ ]  Armstöd mot mittgång [ ]  Ladduttag vid sittplatser
[ ]  Blått stolstyg utan logotyper

12. Marknadsföring och reklam

[ ]  Flagghållare höger och vänster takfront [ ]  4st Fönsterskylthållare
[ ]  Tidtabellshållare med minst 6st A6 fack [ ]  Tidningslåda

13. Övrigt

[ ]  Ljusa innerväggar ej tygbeklädda
[ ]  Ljust innertak ej dominerat av tygbeklädnad [ ]  Papperskorg vid varje dörröppning
[ ]  Ljust halksäkert golv [ ]  God sikt genom fönster, ej tonade rutor

[ ]  Ståhöjd mittgång minst 1900mm [ ]  Värme/friskluftsanordning
[ ]  KRS Kundräkningssystem [ ]  Luftkonditionering (AC)

[ ]  Möjlighet till manuella utrop från förarplats
[ ]  Utvändig högtalare vid ingångsdörr

14. Tekniklåda och antennskiss

 

15. Stolstyp för fasta säten



16. Eventuella noteringar

XXX

17. Godkännande och signering

**Fordonet Godkänt:**

Sign/datum trafikföretaget: Sign/datum Västtrafik: Sign/datum Västtrafik:
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX