
Avser fordon: XXXXXXXXXX

**Underlag för godkännande av bussfordon 2019**

**KB2H**



**Huvudavtal:** XXXX   
**Trafikföretag:** XXXX   
**Trafikområde:** XXXX  
**Datum:** XXXX-XX-XX

1. Fordonsuppgifter

Fordonets fabrikat: XXXXXX  Årsmodell: XXXX  Euroklass: XXXXX   
 Modellbeteckning: XXXXXX  Drivmedel: XXXXX

2. Baskrav KB2H

Trafikgrupp Komfort  Dörröppningar D+D   
 Fordonstyp Boggibuss  Hjulaxlar A+AA   
 Fordonsklass 2  Antal sittplatser: XX st  
 Fordonschassi Höggolv  Antal ståplatser: XX st

3a. Kravuppfyllnad som framgår av inre layout, se 3c

Inre dörrmått rullstolsingång  Placering av stopknappar  
 Placering av rullstolsplats  Placering stopelement samt visningsriktning  
 Mått rullstolsplats 1300x750mm  Placering bältespåm samt visningsriktning  
 Placering av påkallaknapp vid rullstolsplats  Placering hållplatsskyltar samt visningsriktning  
------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------  
 Placering av 2st barnvagnsplatser  Fasta enkla och dubbla säten utritade  
 Mått per barnvagnsplats 600x750mm  Fällbara säten/klaffsäten utritade  
 Placering av påkallaknapp säten bakom barnvagnspl  Stolsavstånd minst 750mm  
-------------------------------------------------------------------------  Placering av skiljeväggar  
 Placering av 4st reserverade sittplatser  Avstånd skiljevägg-sittplats minst 300mm  
 Avstånd minst 780mm vid reserverade sittplatser  Ståhöjd i mittgång minst 1900mm  
 Avstånd minst 1500mm vid reserverade sittplatser motsitt  Säteshöjd över golv 450-500mm  
 Placering av påkallaknapp vid reserverade sittplatser

3b. Kravuppfyllnad som framgår av yttre layout, se 3d-3f

Placering av linje/destinationsskylt höger   
 Placering av yttre påkallaknapp rullstolsingång   
 Placering av yttre högtalare  
 Placering av flagghållare höger   
---------------------------------------------------------------------------   
 Placering av linje/destinationsskylt vänster   
 Placering av linje/destinationsskylt front  
 Placering av linjeskylt bak  
 Placering av flagghållare vänster

3c. Fordonsritning – Inre layout



3d. Fordonsritning – Yttre layout höger



3e. Fordonsritning – Yttre layout vänster



3f. Fordonsritning – Yttre layout front och bak

4a. Teknisk specifikation – Säkerhetskrav

Trepunktsbälte fasta sittplatser passagerare  Brandsläckare  
 Tvåpunktsbälte fällbara sittplatser passagerare  Förbandslåda  
 Trepunktsbälte förarplats  Aut släckningssystem motorrum  
 Förarbälte möjligt att justera i höjdled  Dörrbromskrav  
 6 bälteskuddar för barn  Vinterdäck  
 Audiell och visuell bältespåminnare  Alkolås  
------------------------------------------------------------------------------  Överfallslarm förarplats  
 Kameraöverv. Passagerare  Kommunikation på förarplats med handsfree lösning  
 Plats för kameraöverv. av föraren  Backkamera  
 Möjlighet för föraren att övervaka inre utrymmet   
 Övervakningsmöjlighet av yttre yta framför framdörr

4b. Teknisk specifikation – Tillgänglighet

Lift för 350kg 1500x850mm  Utvändig högtalare vid ingångsdörr  
 Nigningsfunktion  Möjlighet till manuella utrop från förarplats  
 Säkerhetsremmar för rullstol  System för hållplatsutrop med god hörbarhet  
 Armstöd mot mittgång vid reserverade sittplatser ------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------  Röda stoppknappar med vit text och gula knapphus  
 Kontrastmarkering signalgult trappsteg  Stoppsystem med audiell och visuell funktion  
 Kontrastmarkering signalgult podester  Blåa påkallaknappar med vit text och gula knapphus  
 Kontrastmarkering ledstänger  Påkallasystem med 3-tonsignal för förare & resenär  
 Kontrastmarkering handtag

4c. Teknisk specifikation – Komfort

80mm tjocklek sittdyna fasta säten  Heltäckningsmatta i mittgång  
 Höga ryggstöd  Gråa gardiner/rullgardiner  
 Lutningsbara ryggstöd  Läslampa över samtliga fasta säten  
 Armstöd mot mittgång fasta säten  Krok för jacka vid sittplats   
----------------------------------------------------------------  Baktoalett med ingång utan steg  
 God sikt genom fönster, ej tonade rutor  Bagagehyllor tak  
 Värme/friskluftsanordning   
 Luftkonditionering (AC)

4d. Teknisk specifikation – Övrigt

Ljusa innerväggar ej tygbeklädda  Förarmicrofon  
 Ljust innertak ej dominerande av tygbeklädnad  Papperskorg vid varje dörröppning  
 Ljust halksäkert golv  Godsutrymme 3m3  
 Blått stolstyg utan logotyper  KRS Kundräkningssystem  
 Tidtabellshållare med minst 6st A6 fack   
 Fönsterskylthållare 4 st

5. Tekniklåda och antennskiss

6. Stolstyp för fasta säten



7. Eventuella noteringar

XXX

8. Godkännande och signering

**Fordonet Godkänt:**

Sign/datum trafikföretaget: Sign/datum Västtrafik: Sign/datum Västtrafik:  
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX  
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX